USANDO COM A ZXPAND E COM O 
ZXPAND COMMANDER

A ZXPand é uma interface com 
32Kb de RAM e armazenamento de 
programas em cartões SD/MMC, 
enquanto que o ZXPand Commander 
(daqui em diante denominado 
apenas CMDR) é o seu gerenciador
de arquivos oficial. 

Usar o JOY81 em conjunto com a 
ZXPand e o CMDR simplifica muito 
o uso e configuração do 
controlador de joystick. Isto 
porque quando se carrega um 
programa pelo CMDR, este 
encarrega-se de configurar 
automaticamente o JOY81 de 
acordo com os parâmetros 
passados pelo arquivo de 
configuração JOYCFG.TXT.

Este arquivo deve ser gravado 
no mesmo diretório em que 
encontra-se o programa a ser 
carregado ou então no 
diretório raiz do SD card.
 
Assim, para cada programa para 
o qual se deseja atribuir uma 
sequência de teclas no JOY81, 
deve-se inserir uma entrada no 
arquivo JOYCFG.TXT. Cada entrada 
consiste no nome do programa 
(sem a extensão .p) seguido de 
um ou mais espaços e das teclas 
a serem atribuídas, sempre na 
sequência ACIMA/ABAIXO/
ESQUERDA/DIREITA/BOTÃO1/
BOTÃO2.

É importante que sempre 
insira-se uma sequência de 6 
caracteres para cada entrada. 
Caso não se deseje atribuir 
um tecla para uma posição 
específica do joystick, então 
use o caracter -.

Para as teclas ENTER, SHIFT e 
ESPAÇO devem ser usados os 
caracteres #, ^ e _ 
respectivamente.

Mas observe que durante a 
inicialização, o CMDR configura 
o JOY81 para as seguintes 
teclas:

Acima Tecla 7
Abaixo Tecla 6
Esquerda Tecla 5
Direita Tecla 8
Botão 1 Tecla 0
Botão 2 Tecla ENTER

Isto, além de permitir usar o 
joystick para controlar o CMDR, 
também torna desnecessário 
incluir uma entrada no arquivo 
JOYCFG.TXT para jogos que façam 
uso destas teclas, pois quando 
o jogo for carregado o JOY81 
já estará adequadamente 
configurado.