-----------------------------------------------------------------------

                HILOAD PARA TK82C/TK83/CP200/ZX81

-----------------------------------------------------------------------
KELLY ABRANTES MURTA - 21/06/2003
-----------------------------------------------------------------------

Com este programa e usando a saída de som de um PC, é possível carregar
num ZX81 ou demais micros da linha, um programa que tenha sido gravado 
com o HISAVE do TK85 ou tenha sido gerado pelo conversor p2wavhi do 
Jader de Amorim e disponível no site do Grupo TKCP.

Modo de uso:

1. Conecte a entrada EAR do TK à saída da placa de som do PC.
2. Digite LOAD "" e NEWLINE no TK.
3. Execute o arquivo HILOAD.WAV usando um player de sua preferência. O
   programa será carregado em cerca de 10 segundos e já entra rodando o
   HILOAD.
4. Agora execute o seu arquivo programa.wav e ele será carregado em
   4200 bps.

O HILOAD é carregado na RAMTOP e ocupa apenas 176 bytes. Assim, caso 
você queira carregar outro programa em HIGHSPEED e seja possível a 
interrupção (com um BREAK) do programa que está sendo executado, não é
necessário carregar o HILOAD novamente. Basta comandar RAND USR 32598 e
executar o arquivo .wav no PC.


Relação de Arquivos:

    Hiload.p
    Hiload.wav
    Tesouros.wav  (Jogo "Em busca dos Tesouros" em HIGHSPEED)
    Leiame.txt    (este arquivo)

Site do Grupo TKCP: http://groups.yahoo.com/group/tkcp/
mailto:kmurta@yahoo.com.br

